SP24XC

매뉴얼

SP 24 사양과 작동 매뉴얼

고객 여러분께,

MLR SP24XC GPS를 구매해주셔서 감사합니다. 이 기기는 그 탁월한 기능과 유용한 기능을 인정받게 될 것임을 확신합니다.

사용 중 문제가 생기거나 더 자세한 기술적 정보를 원하신다면 딜러나 프랑스에 위치한 MRL Eletronique를 직접 접촉해주시기 바랍니다.

저희 웹싸이트 www.mlrelec.com을 방문하시면 제품과 서비스에 관한 완전한 설명과 신제품에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.

감사합니다.

주의사항

MLR SP24 XC 고정밀 GPS는 보조 항법 기기이며, 기존의 항법 기기를 대체할 수 없음을 알려드립니다.

GPS 시스템의 작동과 운영에 대한 책임은 미합중국 국방부에게 있습니다.

백악관은 2000년 5월 1일 세계 표준시 자정에 대통령 명의로 고의잡음 신호(SA) 해제를 결정하고 발표했습니다. 이 같은 조치는 곧바로 다른 추가 장치 없이 GPS 수신기만으로 위치 파악 정밀도를 20미터 이내로(심지어는 10미터 이내로) 향상시킬 것으로 기대됩니다. 이러한 기능의 향상은 전리층에서의 태양의 방해정도에 따라 다를 것입니다. 더 자세한 정보는 http:/www.igeb.gov를 살펴보시기 바랍니다.

GPS나 DGPS를 자동항법장치나 비디오 플로터와 같은 다른 제품 기기들에 연결할 때에는 지속적의 주의가 요구됩니다. 이 전자장비들은 보조 항법 장치일 뿐임을 명심해야 합니다.

주의 : 제공된 챠트들은 전통적인 종이 챠트 상에 지점을 정하는 데  도움이 될 것입니다. MLR은 이 기기의 사용으로 초래되는 결과로 발생된 손해에 대해서는 어떠한 책임을 지지 않습니다(제 3자가 로딩한 챠트에 대해서는 책임지지 않습니다). 판단하기 전에는 반드시 정식 지도나 챠트를 참고하십시오.

I. 소개

SP24XC GPS는 NAVASTAR GPS로부터 오는 신호를 사용하는 전파 탐지 수신기 항법 시스템이다. 이 시스템은 지속적인 항해를 포괄할 뿐 아니라 전 세계에 걸친 고도의 정확성을 제공한다.

II. 설명

II-1. 기본 장치

- 내부 안테나를 장착한 수신기 1개

- 매는 끈 1개

- 벨크로 고정대 1개

- 플라스틱으로 코팅된 Quick Refernce 카드 1개

- Presenting your Personal GPS 1개

- 매뉴얼 1부

II-2. 특징

수신기

주파수	: 1.575GHz, C/A code

유형	: 12 parallel channel with dual aquisition and

PahseLock TM

LCD 화면	: 100×64 dots FSTN graphic display unit

with backlight

키패드	: 4개의 활살표를 포함한 5개의 명암 대조 키

정확성

수평위치	: SA 코드*가 없는 상태에서 3m RMS(2D)

속도	: SA 코드가 없는 상태에서 0.1노트

가속	: 6g

* 200년 5월 2일부터 SA 코드(고의잡음 신호)는 해제 되었다. 미국 정부는 □미국은 SA를 다시 사용할 의사가 없다. 잠재적 적들이 GPS를 사용하지 못하게 하기 위해 미군은 SA를 통해 전지구적인 성능저하를 택하는 대신 국지적 억제 능력의 향상과 배치를 위해 노력할 것이다□고 발표한 바 있다.

작동 모드

2 차원	: 주어진 고도에서의 위도/경도: 3, 혹은 4개의 위성

3차원         : 위도/경도+고도	: 4개의 위성

2, 3차원 자동 모드

자동 위성 선택

자동 달력 갱신

자동 지역화

사용지역 선택

위치 값 갱신 : 1초

초기화 시간

콜드 스타트	: 12초

핫 스타트	: 40초

전세계 콜드 스타트	: 3분

최대 속도	1800Km/h

안테나	: 패치 인테그레이티드 안테나

전원 공급	: AA 알카라인 바테리 4개나 옵션 사양인 외부 전원 공급 장치 SP24XC는 또한 4개의 충전용 AA 타입 바테리로도 작동가능

전력 소비	: 36 시간까지 연속 사용 가능

절약 모드에서 100시간까지 사용가능

참고 : 건전지 수명은 여러 가지 요인에 의해 달라진다. 온도와 백라이트. 알카라인 바테리는 온도가 내려가면 용량의 총합이 심각하게 떨어진다. 추운 조건에서 오래 사용하려면 리듐 건전지를 사용할 것을 권장한다.

전자자기 호환성

IEC 945 2차, 3차 이디션에 따른다.

작동 온도	-15에서 70C

보관온도	-20에서 70C

주의	: 태양 광선에 직접 노출되면 창문을 통했다할지라도, 온도가 심각하게 올라갈 수 있다

크기	: 51 × 150 × 33mm

무게	: 240g(건전지 포함)

주요기능

레벨 1, 레벨2, 레벨 3에서 사용가능

* 내부 설명 기능은 설명서를 참고하지 않고도 어떻게 사용하는지 알 수 있다.

* 여러분이 구입하시는 GPS는 자신의 이름을 화면에 입력할 수 있으며 비밀번호를 부여하여 보호를 받을 수 있다.

* 위치, 위도, 경도, 고도	: UTM, GRADE, OSGB, LAMBERT 등의 좌표

* 사용자 좌표

* 프로그램된 챠트/ 맵 자료 115개

* 사용자 지도 자료

* 그라운드 스피드와 진행방향

* 최대 속도, 평균 속도, 트립 타이머, 타이머

* HOME 기능

* 6자 이내 영문자와 숫자 표시가능하고 20개중에서 선택한 아이콘을 달수 있는 좌표 500개

* 각각의 좌표마다 22개의 설명 입력 가능

* 최고 20개의 좌표들로 이루어진 루트 20개. 이것은 역순도 가능하며 총거리를 확인할 수 있다.

* 목적지의 거리와 각도

* 2개의 좌표들 간의 거리와 각도

* 트립 거리

* 가까운 좌표 찾기 기능 : 8개의 근접 좌표 목록

* 좌표로 가는 3차원 행로(3D Rolling ROAD)

* 나침반 표시를 통한 항해 정도 그래픽 표시가능

* 크로스 트랙 에러 그래픽

* MARK, 또는 Man Over Board 직접 작동 기능

* 인공위성 배치의 그래픽 표시기능: 위성 수신 감도 바로그래프 표시

* 일몰과 일출

플로터 기능

- 플로팅 : 항로 기록의 1,000개의 포인트

- 트랙킹 간격 : 10m에서 100km, 혹은 0.01MN에서 100MN

- PMS 시스템을 통한 1,000개의 포인트로 개인 챠트 작성

- 배율 : 250m에서 1,000 또는 0.25MN에서 1,000MN

- 아이콘을 지닌 500개의 좌표

- 목적지 좌표까지의 직선 항로 계획 표시

- 현재 작동 중인 루트 계획의 표시

- MLR CD-ROM(옵션) 지도 작성으로 2개의 챠트 로드 가능

SP24XC 옵션(부록 3)

- 회전 받침대

- 운반하는 가방

- PC와 시가라이트와 연결되는 외부 12볼트 파워 케이블과 NMEA 시리얼 콘택터

- 보트에 사용할 둥근 외부 안테나, 또는 차량에서 사용할 수 있는 자석 평면 안테나

- 좌표, 루트, 트랙을 로드, 언로드할 수 있는 PMS 좌표와 포인트 소프트웨어

- MLR 지도 CD-ROM

- DIGIPOINT DP15X 디지타이저

2.3 수신기의 명세

계기의 뒷부분에 5개의 핀 소켓을 지니고 있는데 이것은 옵션 외부 전원 공급장치의 사용을 가능하게 해주며 플로터, 자동항법 장치, NMEA 표준을 따르는 기타 장치 접속을 위한 1개의 데이터 출력 핀, PC로부터 좌표를 로드하거나 DGPS 수신기 사용을 위한 1개의 데이터 입력 핀으로 이루어져 있다.

3. 설치방법

SP24XC는 기본적으로 손으로 들고 다니는 GPS로 설계되었다.

또한 벨크로 고정 장치도 제공됩니다. 고정장치의 갈고리 면은 두 개의 가는 띠가 있어서 SP24XC의 양쪽 끝 부분에 있는 홈을 통과하게 되어 있습니다. 이 띠는 다시 갈고리 면에 붙게 되어 있습니다. 벨크로의 우단 부분은 계기판이나 조종좌석, 배낭 등 SP24XC를 고정시키고자 하는 곳에 접착시키거나 바느질로 붙이면 된다.

회전 받침대도 역시 옵션 외부 장치로 이용 가능합니다. 회전 받침대는 고정과 설치를 쉽게 할 수 있다. 회전 받침대는 평평한 면에 고정되도록 설치되었고 두 개의 축으로 회전가능하다.

3.1 건전지 설치

건전지를 건전지 집에 넣는다. 전지의 음극은 스프링에 닿아야 한다.

건전지 집을 측면이 바닥을 향하도록 GPS에 넣고 바테리 집에 있는 구멍이 왼쪽으로 향하게 한다.

건전지 덮개를 덮고 닫개를 시계 반대 방향으로 돌린다.

3.2 SP24XC와 연결 방법

SP24XC는 장치 뒷면 보호 고무 커버 밑에 커넥터가 장착되어 있다. 옵션 장치인 전원/데이터 케이블로 SP24XC는 다란 장비와 교신할 수 있다.

연결부분

명칭	PIN	색상
외부안테나 전원공급	1	BROWN
전원 공급+(10에서 20V)	2	RED
전원공급	5	BLUE
NMEA OUTPUT	3	ORANGE
NMEA INPUT	4	YELLOW

전원공급

옵션 전원/데이터 케이블은 SP24XC를 10에서 20볼트의 외부전원으로

작동하게 한다. SP24XC는 반대 극성 보호 기능이 있습니다. 청색 선은 외부 전원 공급 단자의 음극에 연결되어야 하며 적색 선은 양극에 연결되어야 한다.

SP2XC를 PC 컴퓨터에 연결하는 방법

PC 연결용 DB9 커넥터가 달린 여러 가지 케이블들을 사용할 수 있다. PC 케이블 연결은 다음의 내용에 따라야 한다.

DB9 PC PIN	SP24XC	SP24XC 전선의 색상
2	3	ORANGE
3	4	YELLOW
5	5	BLUE

데이터 출력과 NMEA 데이터 출력

전원/데이터 케이블로 SP24XC를 예를 들면 플로터, 자동항법 장치, 어탐기, PC 등등의 다른 장비에 연결할 수 있다.

이 연결은 두 개의 전선으로 이루어진다. 여러분은 SP24XC 의 핀 3번을 NMEA의 INPUT+에 연결하고, SP24XC의 핀 5번(청색선)은 nmea의 INPUT-에 연결합니다. 대안적으로, NMEA-가 존재하지 않을 시에는 0 볼트에 연결할 수 있다.

데이터 입력과 NMEA 자료 입력/RTCM104

SP24XC에는 PC로부터 좌표를 입력하거나 DGPS 수신기에 연결하기 위한 NMEA 데이터 입력 기능이 있다.

3.3 외부 안테나 옵션

설명서에 GPS 야외 사용 지침이 있다. 위성에서 발사되는 GPS 신호를 잘 수신하기 위해서는 안테나가 위성 시야 내에 있어야만 한다.

SP24XC를 빌딩 근처나 깊은 숲 속, 산 속에서 사용할 때에는 위성 신호 손실로 인해 GPS 성능에 장애를 받는다. SP24XC를 차, 배, 비행기 안에서 사용할 때에는 외부 안테나를 사용해야 충분한 위성을 수신받을 수 있다.

안테나를 방해받지 않는 공간에 위치하여야 하며 반구안의 모든 점들이 곧장 보여야 한다.

- 차 안: 지붕에 장착하는 평면 자석 안테나 사용

- 배 안 : 쿼드라 스파일릴 보울 안테나를 사용한다. 반드시 배의 후미 난간이나 동력선의 후부 선실 지붕에 설치해야 한다. 레이더가 배에 부착되어 있을 경우에는 안테나는 반드시 레이더 빔을 피해야 한다.

안테나는 모든 1 inch × 14TPI 브래킷에 설치가능하다.

4. 기본 작동

4.1 시작. 전원 켜기/끄기(레벨 1, 2, 3 )

ON/OFF 스위치를 누르면 SP24XC가 켜진다. 1, 2, 3이 잠시 표시되고 WELCOME 기능이 나타난다.

SP24XC를 끄려면 ON/OFF 스위치를 3초 동안 누른다. 확인을 묻는 화면이 나타나면 YES를 선택하고 Enter를 누르면 꺼진다. 반대로 No는 메인 기능으로 되돌아 간다.

4.2 디스플레이, 키보드 라이트, 명암대조, 절약 모드(레벨 1, 2, 3)

기기를 켠 후 명암대조를 조정하려면,

- On/Off를 잠시 누르면 명암대조 화면과 키보드 tm크린 상에 백 라이트가 나타난다.

- CONTRAST를 선택하고

- ENTER를 누른다.

- 지시 사항에 따라 명암을 대조한다.

-ENTER를 눌러 확인하고 PAGE를 눌러 이전 페이지로 되돌아간다.

디스플레이와 키보드 라이트를 켜려면,

- ON/OFF 를 잠시 누르면 디스플레이와 키보드에 불이 들어온다(따라서 PAGE를 누르면 이전 페이지로 되돌아간다). 잠시 후 라이트는 자동으로 꺼진다. 이것을 15초에서 10분 사이로 조절할 수 도 있고 계속 꺼지지 않도록 할 수도 있다.

백라이트 시간을 조절하려면,

- ON/OFF를 잠시 누르면 백라이트 스크린이 나타난다

- BALCKLIGHT TIME을 선택한다.

- ENTER를 누른다

- 해당 시간을 누른다

- ENTER를 눌러 확인을 하고 PAGE를 눌러 이전페이지로 되돌간다

백라이트를 끄려면,

- ON/OFF를 잠시 누르면 백라이트 스크린이 나타난다.

- BACKLIGHT를 선택한다

- ENTER를 누른다

- OFF를 선택한다

-ENTER를 눌러 확인한 다음PAGE를 눌러 이전페이지로 되돌아간다.

참고 : 백라이트가 작동하고 있으면 표기가 상태바에 나타난다. 백라이트는 장비의 전력 소비를 증가시키고 결과적으로 건전지 수명을 단축시킨다.

절약모드 시작/정지하기

- ON/OFF를 잠시 누르면 백라이트 스크린이 나타난다.

- ECONOMY MODE를 선택한다.

- Enter를 누른다.

- 절약 모드를 작동시키려면 ACTIVE를 선택한다. 절약 모드를 정지시키려면 NOT ACTIVE를 선택한다.

- Enter를 눌러 확인하시고 PAGE를 누르면 이전 페이지로 되돌아간다.

참고 : 절약 모드는 위성 신호수신을 중지함으로써 건전지 수명을 최대 100 시간까지 증가시킨다. 이 기능은 좌표를 집에서 로드시키거나 GPS를 연습할 때 이상적이다. 절약 모드가 작동되면 상태바에 ECO 표시가 나타난다. GPS가 위성신호를 수신하게 하려면 절약 모드를 정지시킨다.

4.3 GPS 사용을 위한 일반 절차(LEVEL1, 2, 3)

SP24XC는 설명 매뉴얼 없이도 사용할 수 있게끔 설계되어있다. 일반적 작동과 기능에 친숙해지려면 SP24XC의 INTERNAL GUIDE를 사용한다. 대부분 기능에 HELP 페이지가 있다.

SP24XC를 처음 사용하실 때에는

- PRESENTING OUR PERSONAL GPS 설명서를 읽는다.

- 대부분 화면에 있는 HELP 기능을 사용하세요. 이 기능을 사용하면 매뉴얼에서  일반적으로 볼 수 있는 정보를 다 얻을 수 있다.

QUICK REFERENCE CARD는 유용한 기능을 되살리는 데 유용하다. QUICK REFERENCE CARD는 야외에서 사용하도록 만들어졌으며 찾는 정보를 신속히 찾을 수 있다.

4.4  위치계산(LEVEL 1, 2, 3)

SP24XC는 세계 어디에서나 자동으로 위치를 계산하라 수 있다. AUTOLOCALISATION에 걸리는 시간은 수신 가능한 위성숫자에 달려 있다. 하지만 GPS를 더 빨리 시작하기 위해서 GPS 사용지역을 선택할 수도 있다.

사용지역을 선택하려면;

- MENU LEVEL 1(2 또는 3)이 나올 때까지 PAGE를 누른다.

- USER SET-UP을 선택한다

- Enter를 누른다

- AREA OF USE를 선택한다

- Enter를 누른다

- 대륙을 선택하고 현재 국가나 지역을 선택한다

- Enter를 누른다

위성 수신 상태를 시각적으로 보려면, POSITION Chapter의 SAT를 선택한다. 위성의 숫자가 새로운 위치를 계산해내는 데 충분하다면 POSITION 기능은 자동적으로 새로운 위치, 지상 속도, 지상 진행방향, 고도를 표시한다. 상태 바에 위성 표시가 나타나면 위치가 적절하다는 뜻이다. 위치 계산을 위해 수신된 위성의 숫자는 상태 바 왼쪽에 표시된다.

GPS를 개인 사용에 맟추려면 MENU LEVEL1(2, 3)으로 간다.

SYSTEM SET-UP에서 메뉴를 선택한다

- MAP DATUM

- 좌표 시스템

- 위치 작동 모드

- 나침반 변화량

UNITS메뉴에서 메뉴를 선택한다

- 거리 단위

- 고도 단위

참고 : 바다에서 사용할 때는 2D 모드를 선택하시고 안테나 높이를 바다 표면 기준으로 입력한다

-1- PRESENTING MODE? GPS가 이전에 이 위치에 있었을 때

-2- AUTOMATIC MODE? 사용지역을 자주 바꿀 때

-3- AREA MODE? 사용지역을 선택하고 싶을 때

참고 : 만약 조금이라도 확실치 않을 때는 AUTOMATIC MODE를 선택한다

주의 : AREA MODE 에서는 선택한 위치가 실제 위치보다 상당히 멀면 GPS는 위치를 찾지 못할 수 있다

4.5 약어와 스크린의 기호(LEVEL 1, 2, 3)

4.5.1- 매뉴얼바 약어

ACT?	ACTIVE 기능 시작

ADVANCE?	ADVANCE 루트 기능에서 다음 좌표로 나감

BAUD?	Baud	DGPS에서만 사용

CONST?	Constellation	위성배치를 시각적으로 볼 때

BASE?	database 내장된 데이터 베이스에서 좌표사용

D?	Display<GOTO>와 <ROUTE> 기능에서

디스플레이 모드 선택

DEL?	Delete	웨이포인트 루트, 트립 정보 삭제

DEL ALL	Delete all 좌표전체, 혹은 루트 전체 삭제

DGPS?	Defferential GPS DGPS 모드로 사용

EDI?	Edit 좌표나 루트 수정

END?	End DISCOVER 기능 종료 확인

END MOD	End of MOB MOB 기능 종료

ERASE	Erase 선택된 긴으 표시 지움

ESC?	Escape 기능 살펴보기

FEQUENCY	Frequency DGPS에서만 쓰인다

GUIDE?	Tutotrial GPS 사용법 살펴보기

Help	Assitance사용중인 기능의 Help 창 표시

LIST?	List	좌표리스트 중에서 한 개 선택

MAIN?	Main 메인표시 기능 살펴보기

MENU?	Menu	플로터 기능 메뉴 접근

MODIF?	Modify 좌표나 루트 고침

NEAR?	Near 인접 좌표 보기

NEXT?	Next 다음창 표시

NEW?	New 좌표 리스트에 새 좌표 입력

NO?	No 확인 필요

OK?	OK 표시된 메시지를 이해했음을 확인함

RNG/BRG?	Range/Bearing 거리와 방위각을 이용해

새 좌표 입력

SAT?	Satellite 위성 수신 수준을 체크

START?	Start 초시계 시작

STOP?	Stop GOTO, ROUTE/ROAD 기능,초시계멈춤

SUB?	Sub section 챕터에서 더 자세히 살펴보기

SYSTEM?	System GPS 시스템 셋업 확인

TRIP?	Trip 트립 정보 표시

VALIDATE?	Validate 좌표나 루트 요소 실행

VERSION?	Version SP24XC 소프트웨어 버전 확인

YES?	Yes 확인 필요

ZOOM?	Zoom 플로터 기능에서 배율 선택

4.5.2 기타 약어

2D	2 dimensional calculation 주어진 고도의 위도/경도

3D	3 dimensional calculation 위도/경도/고도

ALT	고도

AVG	Average speed 평균 속도

COMP	나침반

DIST	거리

TTG	Time to go 도달 시간

ECO	절약모드

ERR	에러

FRQ R       수신 주파수

FRQ T       송신 주파수

GPS	Global Positioning System

ETA	예정 도착 시간

LG	길이

MAX	Maximum Speed 최대 속도

MOB	Man over board

RTE	루트

SP	지상속도

WPT	좌표

4.5.3 측정 단위 약어

Ft	foot

H	hour

KHz

Km	kilometer

M	meter

Mi	Statue mile

NM	Nautical mile

MIN	Minute

KT	Knot

°	degree

1 nautical mile	1852 meters

1 statue mile	1609 meters

1 foot	0.3048 meters

5. 활용

5.1 SP24XC 살펴보기(LEVEL 1, 2, 3)

WELCOME화면의 메뉴바의 GUIDE?를 선택하시고 ENTER를 누른다.

이제 MAIN? SUB? ESC?를 선택한 다음 Enter를 누르시고 지시에 따른다.

5.2 이름 입력하기(LEVEL 1, 2, 3)

>MENU LEVEL 1< 기능이 표시될 때까지 PAGE를 누른다.

- USER SET-UP?을 선택한다

- Enter를 누른다

-NAME: ______을 선택한다

- 지시를 따라 이름을 입력한다

- Enter를 누른다

5.3 비밀번호로 GPS 보호(LEVEL 1, 2, 3)

비밀번호로 SP24XC를 보호할 수 있습니다. 매번 SP24XC 스위치를 켤 때마다 GPS를 사용하기 위해 비밀번호를 입력해야 한다.

>MENU LEVEL 1< 기능이 표시될 때까지 PAGE를 누른다.

- USER SET-UP을 누른다

- CODE:______를 선택한다

- Enter를 누른다

- 지시사항을 따라 코드를 입력한다.

- Enter를 누른다

주의 : 비밀 번호를 확정하기 위해 Enter를 누르기 전에 비밀번호를 반드시 암기해야 한다.

참고: SP24XC가 보호된 상태에서 잘못된 비밀번호가 입력되면 GPS가 꺼진다

5.4 비밀번호 기능 정지(LEVEL 1, 2, 3)

>MENU LEVEL 1< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다.

-USER SET-UP을 누른다.

- CODE: ****를 선택한다.

- Enter를 누른다

- 표시되는 지점을 따라 코드를 입력한다

- Enter를 누른다.

5.5 사용자 LEVEL 선택 (LEVEL 1, 2, 3)

SP24XC는 세 개의 사용자 LEVEL이 가능하다. 개봉시에는 LEVEL 1로 되어 있다. 원한다면 LEVEL을 변경할 수 있다.

>MENU LEVEL 1< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다.

-LEVEL을 선택한다.

-Enter를 누른다

- LEVEL 1, 2, 혹은 3를 선택한다.

- Enter를 누른다

5.6 위성배치(LEVEL 1, 2, 3)

>POSITION< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다. SAT?를 선택하시고 Enter를 누르면 SATELLITE 페이지가 나타난다.

GPS 스위치를 켜고 위성의 숫자가 위치계산에 충분하면 STELLITE PAGE는 POSITION 표시 기능으로 대체된다.  하늘의 위성 위치를 보고 싶으면 SATELLITE 페이지의 CONST?를 선택하고 ENTER를 누르면 CONSTELLATION 페이지가 나타난다.

날짜와 지역 시간이 스크린 맨 위에 표시됩니다. DOP(DILUTION OF PRECISION, 정밀도 희박) 가 바닥 왼쪽에 표시되며 대응 정밀도(ACC)가 오른쪽에 표시된다. 표시된 정밀도는 ECP(ERROR CIRCUAL PROBABILITY)라고도 불린다. 이것은 GPS가 계산해낸 위치의 50%를 포함하는 원의 반지름이다. ACC는 미터로 표시된다.

5.7 위치, 속력, 진행방향, 고도 읽기(LEVEL 1, 2, 3)

>POSITION< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다.

참고 : 속력이 0, 다시 말해 움직이지 않을 때에 GPS는 진행방향을 계산할 수 없고 3개의 선(---)이 표시된다

종이 챠트의 종류에 따라 MENU PAGE의 SYSTEM SET-UP에서 좌표의 종류와 MAP DATUM을 선택한다.

속력은 MENU 페이지의 UNITS에서 킬로미터/시간, 노트, 마일/시간등을 선택할 수 있다

진행방향과 각도는 진북을 기준으로 계산된다. 자북 기준으로 수치를 보려면 MENU 페이지의 SYTEM SET-UP의 나치반 변화량을 참고한다.

고도는 미터나 피트로 표시된다. MENU 페이지의 UNITS를 사용한다. 항해용으로 사용할 때에는 GPS를 2D 모드와 고정 고도를 사용해서 정밀도를 높일 수 있다. MENU PAGE의 SYSTEM SET-UP에서 2D, 3D, 또는 자동 2D/3D 모드를 선택할 수 있다.

5.8 트립 타이머, 최대 속력, 평균 속력, 타이머 읽기(LEVEL 1, 2, 3)

항법 기능을 보려면 POSITION 기능에서 TRIP을 선택한 후 Enter를 누른다.

속력이 0일 때는 트립 타이머가 증가되지 않는다.

타이머를 시작하려면 START를 선택하고 Enter를 누른다. 어떤 표시가 지워져야 하는지를 선택하고 Enter를 누른다. GPS 스위치를 끄려면 그 시간까지 유효한 타이머 데이터는 저장되고 다음 스위치를 켤 때에는 타이머가 작동되지 않는다.

타이머를 지우려면 DEL?을 선택하시고 Enter를 누른다. 어떤 표시가 지워져야되는지를 선택한 다음 Enter를 누른다. 만약 RESET ALL을 선택하면 모든 타이머 자료는 지워진다.

5.9 트랙 표시

>PLOTTER< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다.

트랙에 덧붙여서 트립 거리가 스크린 위에 표시되고 플로터 배율이 스크린 아래 표시된다.

메뉴 바의 ZOOM?은 배율을 변경할 수 있게 해주고 MENU?는 플로터 기능 메뉴를 사용할 수 있게 해준다.

참고: 플로터 기능은 모든 LEVEL에서 똑같지는 않다.

5.10 플로터 기능 메뉴(LEVEL 1)

플로터 메뉴를 보려면 플로터 기능에서 MENU를 선택하고 Enter를 누른다.

PLOT 메뉴 LEVEL 1에서 3개의 서브 메뉴를 사용할 수 있다.

SCREEN MODE?는 화면 전체를 플로터 기능으로 사용하게 만든다(기능 이름, 트립 거리, 배율 값이 없음).

CURSOR MODE?는 화면에 표시된 트랙을 사방 화살표 키로 움직일 수 있게 해준다.

HOME FUNCTION?은 시작 지점으로 되돌아가는 HOME 기능을 작동하게 해준다. HOME 기능은 트랙의 기록과 표시를 취소한다. 상태 바에 기호가 나타나서 HOME 기능이 작동 중임을 보여준다.

5.11 플로터 기능 메뉴(LEVEL 2, 3)

플로터 메뉴를 보려면 플로터 기능에서 MENU를 선택하고 ENTER를 누른다.

LEVEL 2, 3에서는 플로터 메뉴가 9개의 서브 메뉴를 갖는다.

처음 2개의 메뉴는 앞에 설명되어 있다.

TRACK INTERVAL?은 트랙 기록의 간격을 조절할 수 있게 해준다. 최대 1000개의 트랙 포인트가 기록될 수 있다. 따라서 간격을 0.5로 선택한 다면 0.5킬로미터 마다 5000KM의 트랙이 기록된다.

DISPLAY WPT?는 플로터 기능에서 좌표 표현 양식을 선택할 수 있게 해준다.

DISP. DATA BASE?는 데이터베이스에 있는 모든 좌표를 보이거나 숨기게 할 수 있다. 보이게 하려면 이 좌표들은 인접 좌표 기능에 처리된다. CHART MENU?는 더욱 특별한 지도 기능을 가진 서브 메뉴에 연결된다. DISPLAY?는 챠트를 보이거나 숨기게 결정할 수 있게 한다. Enter PMS CHART?는 YEOMAN 챠트 디지타이저를 사용해 챠트를 디지털화할 수 있다. COPY TRACK?은 트랙 메모리에 있는 모든 포인트들을 챠트 메모리에 복사하게 한다. DELETE?는 트랙이나 트립거리 읽기를 지운다.

MEMORY USED?는 트랙 저장을 위해 사용된 메모리 양을 체크할 수 있다.

참고 : 트랙 메모리는 건전지 없이 3일 까지 GPS에 저장되어 질 수 있습니다. 트랙을 영구적으로 보관하려면 이 자료를 MLR의 PMS WAYPOINT & ROUTE 소프트웨어를 가지고 PC에 옮길 수 있습니다.

5.12 MOB 기능 시작(LEVEL 1)

주의 : MOB 기능은 모든 LEVEL에서 똑같이 작동하지는 않는다. 아래 기술한 사항은 LEVEL 1에 국한된다.

-MARK 키를 누르면 MOB 기능이 작동한다.

5.13 MOB 기능 시작(LEVEL 2, 3)

주의 : MOB 기능은 모든 LEVEL에서 똑같이 작동하지는 않는다. 아래 기술한 사항은 LEVEL 2, 3에 국한된다.

- MARK 키를 세 번 누르면 MOB 기능이 작동한다.

5.14 현재 위치를 좌표로 입력하기(LEVEL 2, 3)

- 현재 위치를 좌표로 등록하기 위해 MARK를 누른다. 이 기능은 스크린에 무슨 기능이 표시되어 있었는지에 상관없이 사용할 수 있다.

- 메뉴 바의 VALID?가 나타나면 Enter를 누른다.

MARK를 누르면 시간, 날짜, 고도가 주석 영역에 저장된다.

참고: 원하면 좌표 이름과 주석을 저장하기 전에 바꿀 수 있습니다. 이름이나 주석을 선택하고 5.19에 설명된 절차를 따른다.

5.15 좌표를 입력하고 GOTO 기능 시작(LEVEL 2, 3)

>GOTO< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 ACT?를 선택한다

-Enter를 누르세요

- 메뉴바에서 NEW?(NEW WAYPOINT)를 선택한다.

-Enter를 누른다

- Enter를 누른다

- 숫자와 문자를 사용해서 좌표명을 입력한다

- Enter를 누른다

-커서를 움직여 다음 zone을 하이라이트한다

- Enter를 누른다

- 리스트로부터 아이콘을 선택한다

- Enter를 누른다

- 커서를 움직여 LATITUDE를 하이라이트한다

- Enter를 누른다

- 좌표 위도를 누른다

- Enter를 누른다

- 커서를 움직여 LONGITUDE를 하이라이트한다

- Enter를 누른다

- 좌표 경도를 누른다

- Enter를 누른다

- 커서를 움직여 COMMENT를 하이라이트한다

- Enter를 누른다

- 좌표 코멘트를 입력한다

- Enter를 누른다

- VALID?를 선택한다

- Enter를 누른다

주의 : 코멘트를 쓰려면 고도, 날짜, 시간을 자동 입력하기 위해 3가지 상징이 사용된다. 디스플레이 될 공간만 있다면 이 심볼들을 사용할 수 있다. 수직 화살키를 이용해서 심볼들을 선택한 다음 수평키로 선택된 정보를 디스플레이한다.

고도를 자동적으로 나타내는 심볼

시간을 자동적으로 나타내는 심볼

날짜를 자동적으로 나타내는 심볼

항법 약어

RNG = RANGE. 현재 위치에서 목적지까지의 위치 사이의 거리

BRG = BEARING. 현재 위치에서 목적지 좌표까지의 위치 사이의 방위각. 이 각은 진북 기준이며 필요하다면 자북과의 보정을 입력할 수 있다(밑의 그림에서 각 □).

COG = Course over the ground. 지면을 기준으로 한 진행 경로의 진북 기준 각(밑의 그림에서 a)

XTE = Cross Track Error. 가야할 코스와 실제로 가고 있는 코스의 오류. 화살표가 나타나서 오류를 줄이기 위해 왼쪽으로 가야할지 오른쪽으로 가야할지를 가리킬 것이다(C-D 선분)

SOG = Speed over the ground. 지면 기준 속도(C-D 벡터)

TTG = Time to go 목적지 좌표까지의 시간

ETA = Estimated Time of Arrival. 목적지 좌표까지의 도착 예정 시간. 이것은 TTG 정보와 현재 시간으로 계산된다

a = 루트

□ = 목적지 좌표까지의 방위각

A-B = 목적지 좌표까지의 직선

C-B = 목적지 좌표까지의 거리

C-E = 그라운드 스피드

C-D = 크로스 트랙 오류(XTE)

5.16 리스트로부터 좌표 선택과 GOTO 기능의 사용(LEVEL 1, 2, 3)

PAGE를 눌러 >GOTO< 기능을 띄운다

-메뉴바에서 ACT? 기능을 선택한다

- Enter를 누른다

- 메뉴바에서 LIST?를 선택한다

- Enter를 누른다

-리스트에서 필요한 좌표를 선택한다

- Enter를 누른다

선택된 좌표의 설명은 스크린의 맨 위에 표시되며 리스트는 이 기능의 아래 표시된다.

참고 : 만일 여러분의 스피드가 )이거나 또는 여러분의 목적지로부터 너무 먼 곳에 있다면 도착 예정 시간과 가는 시간은 계산되지 않고 >>:>> 표시가 대신 나타날 것이다.

STOP? 기능은 GOTO 기능을 해지하는 데 사용된다.

5.17 8개의 좌표들 중 최근 거리들 목록화하기(LEVEL 2, 3)

PAGE 키를 눌러 >GOTO< 기능을 디스플레이한다

- 메뉴바에서 M?을 선택한다

- Enter를 누른다

- 3 디스플레이 모드들 중 하나를 선택한다

- Enter를 누른다

2초 뒤 현 위치에서 가장 가까운 8개의 좌표를 보여주는 목록이 나타난다. 이 목록은 3개의 기둥으로 이루어져있다. 왼쪽은 좌표의 이름을, 중간 것은 현재 당신의 위치와 좌표들 간의 거리를, 오른쪽 것은 현 위치로부터 좌표까지의 베어링을 포함한다. 선택된 좌표들에 연관된 아이콘과 코멘트는 스크린의 가장 윗부분에 나타난다.

8개의 좌표들 중 한가지를 작동시키려면,

- 목록에서 원하는 좌표를 선택한다.

- Enter를 누른다

메뉴바에서 NEAR?를 선택하는 이유 중 하나의 마지막 사용된 좌표를 찾는 데 사용된다. 만일 상태가 NO POSITION이면 NEAR 기능은 실행되지 않을 것이다. 메뉴바에서 NEAR?를 선택할 때 소위 □현재□ 위치는 가장 최후에 계산된 것이다. 만약 그 때 계산된 위치가 없으면 NEAR? 기능을 쓸 수 없다.

5.18 디스플레이 모드 선택: GOTO 기능에서의 데이터, 나침반, 도로(LEVEL 2, 3)

>GOTO< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 D?를 선택한다

- Enter를 누른다

- 나타난 3개의 모드 중하나를 선택한다

- Enter를 누른다

5.19 좌표 입력(LEVEL 2, 3)

>GOTO< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누르세요

- 좌표를 수정하기 위해 메뉴바에서 EDI?를 선택한다

- Enter를 누른다

-메뉴바에서 Enter를 선택한다

- Enter를 누른다

- 좌표의 이름, 아이콘, 좌표와 주석을 선택하고 입력한다.(자세한 방법은 5. 14 참조)

- 메뉴바에서 VALID?를 선택한다

- Enter를 누른다

5.20 거리와 각도에 의한 좌표 입력(LEVEL 2, 3)

>GOTO< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴 바에서 EDI?를 선택하세요

- Enter를 누른다

- Enter를 선택한다

- Enter를 누른다

- RNG/BRG?를 선택한다

- Enter를 누른다

- 이름, 아이콘, 현재 위치에서의 거리와 방위각을 주석과 함께 선택하고 입력한다.

- 메뉴바에서 VALID?를 선택한다.

-Enter를 누른다

현재 위치를 기준으로 한 좌표의 위치가 GPS의 스크린 중앙에 나타날 것입니다. 확인을 하면 이 위치는 입력한 이름으로 좌표의 기억 장치에 저장될 것이다.

참고: SP24XC가 이 기능을 사용하기 위해서는 SP24XC가 위성에서 신호를 받아 위치를 파악하여야 합니다

5.21 좌표 수정(LEVEL 2, 3)

- >GOTO< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 EDI?를 선택한다

- Enter를 누른다

- 메뉴바에서 MODIFY?를 선택한다

- Enter를 누른다

- 리스트에서 수정될 좌표를 선택한다

- Enter를 누른다

- 수집하고자하는 내용을 선택하고 재입력한다

- 메뉴 바에서 VALID?를 선택한다

- Enter를 누른다

5.22 1개의 좌표, 또는 전체 좌표의 삭제

>GOTO< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 EDI?를 선택한다

-Enter를 누른다

- DEL?을 선택한다

- Enter를 누른다

- 여러분이 삭제하고자하는 좌표를 선택한다

- Enter를 누른다

- 필요할 경우 Enter를 다시 눌러 질문에 확인한다

참고 : DEL ALL?을 선택하면 모든 좌표들이 삭제된다. 만약 루트를 만들어 저장해놓았다면 그것들은 따라서 지워진다.

5.23 2개의 좌표 거리와 각도 읽기

>MENU< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴 바에서 NAV INFO?를 선택한다

-Enter를 누른다

- RNG&BRG BTW 2 WPS?를 선택한다

- Enter를 누른다

커서가 처음 좌표 필드에 있을 때:

-Enter를 누른다

- 화살표 키를 사용하여 처음의 좌표 이름을 선택한다

- Enter를 누른다

- 화살표 키를 이용하여 커서를 옮겨 두 번째 좌표를 선택한다

- 그 다음 Enter를 누른다

위의 예는 NOZAY와 QUIMPER 사이의 거리는 192KM이고 NOZAY에서 QUIMPER까지의 방위각은 285도이다. 이 각도는 나침반 보기로 볼 수도 있다.

5.24 일출과 일몰의 시간 읽기

>MENU< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 NAV INFO?를 선택한다

- Enter를 누른다.

-SUNRISE/SUNSET?을 선택한다

-Enter를 누른다

만일 GOTO와 HOME 기능이 작동 중이 아니라면 일출 시간과 일몰시간이 여러분의 GPS의 현재 위치로 계산되어 진다. 만일 GOTO 기능이 작동 중이라면 그것들은 GPS에서 정의된 목적지 좌표와 지역 시간으로 계산된다. 만일 루트 기능이 작동 중이라면 루트의 마지막 목적지 좌표로 계산되어 진다.

위의 예에서11월 9일 여러분의 GPS의 위치에서 일출 시간은 7시 3분이고 일몰 시간은 16시 37분이다. 이 시간들은 날짜가 변경됨에 따라 재계산 되어진다. 날짜를 변경하려면;

-Enter를 누른다

- 화살표 키를 사용하여 새로운 날짜를 입력한다

- Enter를 누른다

- 바로 스크린에 새로운 일몰과 일출 시간이 나타난다

만일 좌표가 GOTO 기능에 작동 중이라면 일몰과 일출 시간은 이 좌표의 위치로 계산되어질 것이다. 이 결과는 GPS에 규정된 현지 시간으로 나타난다.

5.25 루트의 입력과 루트 기능의 시작(LEVEL 3)

>ROUTE< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 ACT?를 선택한다

- Enter를 누른다

- 메뉴바에서 NEW?를 선택한다

- Enter를 누른다

-Enter를 누른다

- ROUTE 번호를 입력한다

-Enter를 누른다

-화살표를 이용하여 커서를 루트의 처음 좌표로 움직인다.

-Enter를 누른다

- 루트의 처음 조표를 입력한다

- Enter를 누른다

다른 좌표를 입력하려면 같은 절차로 하면 된다. 최고 20개의 좌표들을 하나의 루트 안에 입력할 수 있다.

루트에 모든 좌표들을 입력하였을 때;

-루트를 저장하기 위해 메뉴바에서 VALID?를 선택한다

-Enter를 누른다

- 루트 방향을 선택한다

-Enter를 누른다

- 루트 안에서 여러분이 가고자하는 첫 번째 좌표를 선택한다.

-Enter를 누른다

루트의 개수와 도착 좌표는 스크린의 상단에 표시된다. GPS는 루트에서 실행중인 좌표의 거리가 0.1KM/0.2MIN 이하로 될 때, 또는 GPS가 좌표와 수직인 선을 통과했을 경우 다음 좌표로 자동적으로 변경된다.(그림참조)

위의 예에서 사용자는 좌표 WPT001로 가고 있다. GOTO, ROUTE 기능은 사용자가 원(반지름R) 안에 들어가던가 B1-B2 선을 통과할 때 자동으로 WPT002 좌표로 넘어가기 위해 필요한 항해 정보를 계산한다. 이는 마지막 좌표에 도달할 때까지 계속된다. 반지름 R은 선택된 거리단위의 0.1이다.

5.26 리스트에서 루트를 선택하고 루트 기능 시작(LEVEL 3)

>ROUTE<가 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 ACT?를 선택한다

- Enter를 누른다

- 메뉴바에서 LIST?를 선택한다

- Enter를 누른다

- 루트의 방향을 선택한다

- Enter를 누른다

- 가고자하는 루트의 첫 번째 좌표를 선택한다

- Enter를 누르세요

5.27. 루트 기능에서 데이터, 나침반, 도로의 디스플레이 모드 선택(LEVEL 3)

>ROUTE< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 D?를 선택한다

- Enter를 누른다

- 3개의 디스플레이 모드 중 하나는 선택한다

- Enter를 누른다

5.28 루트 입력하기(LEVEL 3)

>ROUTE< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

-메뉴바에서 EDI?를 누른다

- Enter를 누른다

-메뉴바에서 Enter를 선택한다

- Enter를 누른다

-5.24에서 설명된 것처럼 좌표를 선택하고 입력한다

- 메뉴바에서 VALID?를 선택한다

-Enter를 누른다

5.29 루트가 작동 중일 때 다음 좌표로 가기(LEVEL 3)

>ROUTE<  기능이 나올 때까지  PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 ACT?를 누른다

- Enter를 누른다

- 메뉴바에서 ADVANCE를 선택한다

- Enter를 누른다

몇 개의 좌표를 통과하려면 똑같은 절차를 따른다

5.30 루트 수정(LEVEL 3)

>ROUTE<가 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 EDI?를 선택한다

- Enter를 누르세요

- 메뉴에서 MODIFY?를 선택한다

- Enter를 누르세요

- 수정하고자 하는 루트를 선택한다

- Enter를 누른다

- 수정하고자하는 필드를 선택하고 입력한다(좌표의 수정, 삭제, 추가)

-메뉴바에서 VALID? 선택하세요

- Enter를 누른다

참고: 좌표를 삭제하려면 6개의 대쉬(------)를 선택하고 Enter를 누른다

5.31 루트 한 개, 또는 전부 삭제(LEVEL 3)

>ROUTE< 기능이 나올 때까지  PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 EDI?를 선택한다

- Enter를 누른다

- DEL?를 선택한다

- Enter를 누른다

- 리스트에서 삭제하고자하는 루트를 선택한다

- Enter를 누른다

- Enter를 다시 한 번 눌러 확인한다

참고: DEL ALL?을 선택하면 모든 루트가 지워진다

5.32 루트 기능 정지(LEVEL 3)

>ROUTE<가 나올 때까지 PAGE를 누른다

- 메뉴바에서 ACT?를 누른다

- Enter를 누른다

- 메뉴바에서 STOP을 누른다

- Enter를 누른다

6. SP24XC를 개인 용도에 맞추기

>MENU LEVEL< 기능은 모든 LEVEL에서 SP24XC를 개인 용도에 맞추고 여러 변수들을 변경시킨다. 사용가능한 변수들의 숫자는 선택된 사용자 LEVEL에 달려 있다. LEVEL 2에서는 NAV INFO? 부메뉴에서 두 개의 추가된 기능을 사용할 수 있습니다. RNG&BRG&WP?와 SUNRISE/SUNSET? 이 두 기능은 이전 장에 설명되어 있다

6.1 메뉴 LEVEL 1

>MENU LEVEL 1< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다

MENU LEVEL 1에서는 4개의 부메뉴를 쓸 수 있다. LEVEL?은 3개의 사용 LEVEL 중 하나는 선택할 수 있게 해준다. USER SET-UP?은 다음과 같은 사용자 데이터를 조정할 수 있게 해준다; 언어, 이름, 비밀번호, 사용 지역과 지역 시간.

SYSTEM SET-UP?은 GPS를 다음과 같은 사양을 맞출 수 있게 해준다. MAP DATUM, 지리 좌표, 계산 모드(2D/3D). 나침반 보정 UNIT?는 거리와 고도 단위를 선택할 수 있게 해준다.

6.2 메뉴 LEVEL 2

>MENU LEVEL 2< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다. 필요하다면 먼저 LEVEL 2를 선택한다(이전 단락 참조)

MENU LEVEL 2에서는 MENU LEVEL 1에 비해서 3개의 부메뉴가 추가되어 있다. DATA BASE?는 좌표를 변경하기 위해 데이터 베이스에서 사용자 좌표 메모리로 이동할 수 있게 해준다.

SERIAL PORT?는 데이터 입력 형식과 데이터 출력 형식을 선택가능하고 시리얼 포트를 작동, 또는 정지시킬 수 있게 해준다.

NAV INFO?는 두 좌표들 간의 RNG& BRG 과SUNRISE/SUNSET 기능을 작동시킬 수 있게 해준다. 이 두 기능들에 대해서는 이전 장에 설명되어 있다.

참고 : 시리얼 입력과 출력 형식은 부록 1에 기술되어 있다.

6.3 메뉴 LEVEL 3

>MENU LEVEL 3< 기능이 나올 때까지 PAGE 키를 누른다. 만약 필요하다면 먼저 LEVEL 3를 선택한다(이전 단락 참조).

MENU LEVEL 3에서는 MENU LEVEL 2에 대해 한 개의 부메뉴가 추가되어 있다.

DIGIPOINT?는 SP24XC를 MLR DIGIPOINT DG15X 디지타이저에 쓸수 있게 해준다. DG15X는 종이 챠트 좌표와 루트를 직접 입력하거나 온라인에서 챠트를 입력할 수 있습니다.

6.4 시리얼 포트 조정(NMEA)

6.4.1. 데이터 입력 형식 선택

SP24XC가 DGPS에 연결되있거나 좌표를 로드받기 위해 개인용 컴퓨터에 연결되어 있는 여러 가능한 형식 가운데 적절한 통신 형식을 선택해야 한다

부메뉴 SERIAl PORT중 GPS를 DGPS 수신기에 연결하고자 한다면 DIFFERENTAL 형식을 선택하고 PC에 연결을 원하면 NMEA를 선택하세요.

6.4.2 데이터 출력 형식 선택

SP24XC를 다른 항법 장비에 연결하고자 하거나 (자동항법 장치, 항법 시스템, 음파 탐지기, 레이더 등) PC에 연결하고자 한다면 적당한 교신 형식을 선택해야 한다. SP24XC는 PC에 좌표와 루트를 다운로드하기 위한 WPTS ROUTES 형식과 트랙을 다운로드하기 위한 TRACE 형식 외에도 항해용으로 가장 많이 쓰이는 이른바 NMEA 180/182와 NMEA 183(버전 1.5, 2.0, 2.3)을 지원합니다.

NMEA 183은 가장 포괄적이고 최근에 사용되는 형식이다. 이것은 부착되는 장비의 기능으로 지정해야하는 몇 개의 종류의 문장으로 이루어져 있다. SP24XC에 사용가능한 20개의 문장들 중에서 8개까지 동시에 작동가능하다. 다른 형식과 문장은 부록 1에 자세히 기술되어 있다.

>MENU LEVEL 2< 또는 >MENU LEVEL 3< 기능이 나올 때까지 PAGE를 누른다.

- SERIAL PORT?를 누른다

- Enter를 누른다

- DATA OUTPUT을 선택한다

- Enter를 누른다

- 필요한 형식을 선택한다

- 메뉴바에서 VALID? 형식을 선택한다

- Enter를 누른다

NMEA 183 형식에 관하여 GPS가 내보내는 데이터 문장을 선택할 수 있다. 메뉴바에서 STD183을 선택한 후 각각의 문장을 하나씩 선택할 수도 있고 표준문장을 고를 수도 있다. 사용가능한 NMEA 문장은 부록 1에 설명되어 있다.

6.4.3 시리얼 포트 상태 지정

SP24XC가 내부 건전지를 사용할 때는 전지 수명을 늘리기 우해 시리얼 포트 기능을 정지시킬 수 있다. 시리얼 포트가 작동 중일 EO는 상태 바에 전화기 기호가 나타난다.

시리얼 포트를 작동하거나 정지하려면 SERIAL PORT 부메뉴에 SERIAL PORT를 선택하고 Enter를 누른 후, 시리얼 포트를 작동하려면 ACTIVE를 선택하고 정지시키려면 NOT ACTIVE를 선택하고 Enter를 누르세요.

참고: GPS가 다른 장치와 교신을 하려면  시리얼 포트가 작동되어야 함을 확인한다. 외부 전원이 공급되면 시리얼 포트는 자동적으로 작동된다.